Национальная Ассоциация пастбищепользователей Кыргызстана «Кыргыз жайыты»  планирует закупить национальные кыргызские юрты в количестве 3 штук для реализации проекта по возрождению традиций кочевых кыргызов. В связи с этим объявляется сбор предварительных коммерческих предложений по изготовлению юрт согласно нижеуказанным характеристикам. Предложения принимаются в письменном или электронном виде на адрес Ассоциации: г. Бишкек, ул. Т.Молдо, 55а или по электронной почте:  pasturekj@gmail.com

Контактный телефон: 0-550-500002, 0-557-940079, 0-777-930079

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Наименование** | **Описание** | **Размер** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | **Тундук**  | Изготовлен вручную из 7 летного тальника (семейство ивовых), выращенного по специальной технологии; изгиб, круг, дуга по древней технологии (мор, тез и т.д.) соединения покрыты бычьей кожей, покраска минеральная натуральная красного цвета. | d=1,7 | 1 |
| 2 | **Кереге** | Ручной работы из тальника 4-х летнего, каждый сыганак изогнут по древней технологии (мор, тез и т.д.), соединения - сырая бычья кожа (кон), покраска минеральная натуральная, покрыта красной антипыльной краской.    | 1,6х2,94м. | 6 |
| 3 | **Уук** | Очищен и изготовлен вручную из тальника (5-ти летнего), выпрямлен и изогнут по древней технологии, покраска - шлифовка, покрытая краской. | 3,15 м | 90 |
| 4 | **Дверь** | Сосна, очищенная и высушенная по технологии, покраска лаком. | 1,8x1,2 м | 1 |
| 5 | **Узик** | Войлок, изготовлен по древней технологии толщина (до 0,8мм), цвет серый, сшит вручную усиленной хлопковой нитью, окантован шерстяно-синтетической нитью (ала – жип).  |   | 2 |
| 7 | **Туурдук** | Войлок, изготовлен по древней технологии (толщина до 0,8мм), цвет серый, сшит вручную усиленной хлопковой нитью, окантован шерстяно - синтетической и хлопковой нитью (ак жип, ала жип). |   | 5-6. |
| 8 | **Жабык баш**  | Верхняя часть - изнутри с кыргызким орнаментом и по кругу тундук, изнутри - черно/белый орнамент, верхний и нижний. |   | 4 |
| 9 | **Уук тизгич** | Тканная лента из шерстяной- хлопковой нити. |   | 8 |
| 10 | **Дверь войлочная** | Из войлока натурального (по древней технологии), окантован шерстяной и хлопковой нитью (ала жип, ак жип), нанесен аппликационный орнамент из натуральной ткани (масаты), окантованный тонкой шерстяной нитью, укрепелнный циновкой. |   | 1 |
| 11 | **Боолор** | Шерстяно – хлопковые тканные ленты. |   | 1 |
| 12 | **Тундик войлочный** | Войлок натуральный (толщина 13 мм), сшит вручную, окантован шерстяно–синтетической нитью (ала жип), бау– плетеная шерстяная лента и плетенный аркан из шерсти. | 2,4x2,4 | 1 |
| 13 | **Кереге чалгыч** | Цветная двойная, плетеная вручную, тканая шерстяная лента. | 10x0,05 | 2 |
| 14 | **Кырчоо** | Цветная, плетеная вручную, шерстяно – синтетическая веревка с украшениями. | 20 х 0,05 м | 1 |
| 15 | **Жел боо** | Ковровая, ворсовая лента, плетеная вручную на ткацком станке с традиционными кыргызскими узорами и орнаментом, а также боковыми украшениями.  | 4x0,4M | 2 |
| 18 | **Кереге боо капшыт** | Тканная вручную, шерстяно-хлопковая лента.  | 7х0,05 м | 7 |
| 20 | **Уук тизгич** | Цветная, плетеная вручную лента.  | 30х0,05 м | 1 |
| 21 | **Узик боо** | Цветные, плетеные вручную, шерстяные/синтетические ленты, тканые по традиционной технологии.  | 4х0,01 м | 6 |
| 23 | **Чачылар** | Традиционные висячие украшения из шерстяно-синтетических нитей с бубончиками. | 2х0,001 м | 85 |
| 24 | **Чий** | Чиевая циновка (вид степного тростника), помещающаяся между решетчатой стенкой и покрытием, плотностью, пригодной для защиты от холодных зимних ветров.  | 9,5х1,5м | 2 |
| 25 | **Уук боолор** | Белый цвет, синтетика/шнуровка  |   | 85 |
|   | ***Сроки изготовления***  | ***1шт юрта*** |  |   |
|   | ***Услуги доставки*** | До города Бишкек |   |   |

Эльвира Маратова

*Национальная Ассоциация пастбищепользователей Кыргызстана "КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ"*

elviramaratovaa@gmail.com

[**www.jayit.kg**](http://www.jayit.kg)